| **Plate Thickness *(mm)*** | **Weight *(kg/m2)*** |
| --- | --- |
| 3 | 23.6 |
| 4 | 31.4 |
| 5 | 39.3 |
| 6 | 47.1 |
| 8 | 62.8 |
| 10 | 78.5 |
| 12.5 | 98.1 |
| 15 | 118.0 |
| 20 | 157.0 |
| 22.5 | 177.0 |
| 25 | 196.0 |